中牟县中医院技术参数确认表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 光学显微镜 | 共1页 | 第1页 |
| 主要需求：监测本地区花粉种类及浓度附带参数：1. 显微镜内置无线发射模块，5G传输。
2. 光学系统：无限远光学系统。

3. 1600万像素显微摄像系统,WIFI传输，支持手机、平板和电脑。4. 观察筒：可以360°旋转，目镜 10X，视野≥22mm；瞳距调节范围48-75mm。5. 转换器：五孔式物镜转换器。6. 物镜：4X，10X，40X，100X(油）。7. 载物台：面积185×145mm，移动范围75×50mm。8. 调焦机构：粗微调同轴，左、右两侧均有粗微调手轮。调焦范围:0-25mm。 |
| 数 量: | 1 | 预算金额: | 2.5万 |
| 确认人: |  | 确认日期: |  |