中牟县中医院技术参数确认表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 牙科综合治疗机 | 共2页 | 第1页 |
| 牙椅的规格参数包括电压、频率、功率、水压、水流量、气压、气流量、负载能力等。具体参数如下:* 电压:通常为220VAC，频率为50赫兹。
* 功率:一般不超过900VA.
* 水压:在200-400千帕之间
* 水流量:要求大于等于10L/min
* 气压:大于等于550千帕
* 气流量:大于等于50L/min
* 负载能力:大于等于135KGS.
* 通过ISO013485质量管理体系认证
* 配备LED灯，具有大于等于4档感应式调光功能。
* 可设定并储存大于等于5个智能化程序椅位
* 手术大灯可以自动开关，与椅位、漱口杯给水、冲水痰盂智能联动。
* 关灯片可延时关闭，时间大于等于三分钟。
* 多功能集成脚控开关，可线性，控制动态器械转速、椅位运动、手机单喷气、无水操作手术灯开关，可控制大于等于5个椅位。
 |

中牟县中医院技术参数确认表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 牙科综合治疗机 | 共2页 | 第2页 |
| * 整体侧箱科学可旋转大于等于90度，漱口盆旋转范围为180度以内。
* 配置高清内窥镜。洁牙机等。
* 器械工作时，椅位可自动锁定。

此外牙椅还应注重舒适性，操作便捷，卫生清洁，质量耐久等。要求牙椅弱吸功能良好。配置旋位阀另外一个，连接负压机，增加吸水能力。配备2把高速手机、1把低速手机、1个移动药品柜 |
| 数 量: | 1 | 预算金额: | 2.5万 |
| 确认人: |  | 确认日期: |  |