口腔科医疗器械参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 口腔科医疗器械 | 共3页 | 第1页 |
| 1. **可移动治疗车一台**   可移动六抽规格 540✖️430✖️880   1. **根测仪两台**   电池：3.7v/2000mAh 输入功率100-240v~0.4A-0.2A 50HZ/60Hz 输入：100-240VVAC 可充电  50/60Hz0.4A Max 输出：5V 1A1.9.3 功耗：≤0.5W1.9.4 显示：3.8英寸 LED 屏  声响提示：当根管锉接近根尖时会有蜂鸣声提示 1.9.6   1. **机扩两台**   电源输入 AC100--240V,50/60Hz, 0. 4A/Max 5. 0V/1A  手柄电池13.7v/2000mAh 可充电锂电池  速度 100--1200rpm  扭矩0. 4--5. 0ncm   1. **光固化灯一台**   1）电源输入：100-240v～50Hz/60Hz 输出 DC5V/1A  2)电池：18490 3. 6V1400mAh，可充电  3)LED灯芯，两蓝一紫，宽谱固化 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 口腔科医疗器械 | 共3页 | 第2页 |
| 4) 光照强度：1000-2500ml/平方厘米  5)可 360°旋转金属前接头，坚固耐摔，搭配聚光透镜，光学有效  面积：38.5平方毫米-95平方毫米，机头偏薄，便于后牙固化  6)波长：385nm-515nm，宽谱固化，可聚合市面上绝大多数牙科光固  化材料  7)外形尺寸：240mm x 25mm  8)运行模式：间歇运行设备  5**. 常规高速手机10把**  Pamna-Max2 M4、4 孔、按压式，标准头  **6. 树脂充填器3把**  481-487Es大手柄一个，488-489Es大手柄两个   1. **牙挺10把**   直挺1#2#各 5 把   1. **微创直挺5把**   8#1.5/3mm 直双刃头一把、9#3/5mm 直双刃头一把、 1# 2# 3#各一把   1. **骨膜剥离器**   F1一把、F2两把 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 口腔科医疗器械 | 共3页 | 第3页 |
| 1. **防辐射衣1套**   医疗专用，有效阻隔有害辐射大于99.9%， 0.35MMPB 铅当量   1. **持针器3把**   细针直型 16cm   1. **三用枪头20个**   常规通用款。 | | | |