中牟县中医院技术参数确认表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 康复科医疗设备采购 | 共1页 | 第1页 |
| **中医艾灸床 （1张）**： 温度范围：≤60℃，超过最高温度时有提示音，治疗模式：≥2种（自动模式、手动模式），治疗时间：20min～60min可调，级差1min，应具备自动点火功能，点火器≥16个，往复灸功能，自动升降功能，自动消烟功能，床板治疗孔：孔径≥10mm，治疗孔密度≥2000个/㎡，床面额定载荷：≥130kg，工作噪音：≤60dB（A），床体双开门设计。**多体位医用诊疗床（有证）（10张）**：床体尺寸：2000×620×660mm，允差±5%，人性化设计具有肩孔、海绵扶手，配有患者呼吸孔及海绵堵头，床体最大承载重量≥200kg，呼吸孔下方配备支撑垫，床体配备调节地脚，便于调整床体平整度。**中医督脉灸疗仪（有证）（1台）：**安全类型：I类，B型；控制方式：自动、手动两种模式；放置灸材数量：单次10≥个灸材；自动升降范围：灸疗装置高度0～300mm范围内可调，允差±50mm；治疗时间0-60min可调，级差1min,允差±30s;点火方式：自动点火 点火器工作总时间为2min，允差±1min；消烟方式：自动消烟，治疗完成之后自动排烟5min，允差±1min；设备具有二类与医疗器械注册证 |
| 数 量: |  | 预算金额: | 8万元 |
| 确认人: |  | 确认日期: |  |