中牟县中医院技术参数确认表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 骨科诊疗设备采购 | | | 共1页 | | 第1页 |
| 1. 悬空全碳纤维骨科牵引架\*1：能与医院原手术床对接，主体采用碳纤维材质，高度约800-1200mm，牵引行程大于180mm，牵引架垂直位移大于400mm、水平位移大于1000mm,托腿位移大于1000mm，延伸杆短外展大于180°、延伸杆长外展大于300°； 2. 骨科电钻2把、空心电钻1把：无极调速能耐高温高压消毒，转速约0-1500，电池容量大于1500毫安；   3.CPM机2台：支架调节范围大腿、小腿约0-280mm，伸展角度调节约 0-120度，康复器的伸展角度在-5°-112°内设定，级差1°，允差为±20%  康复器的屈曲角度在3°-120°内设定，级差1°，允差为±20%  阻力力矩多挡可调、运行速度多档可调；  4.脊柱板减压、髓核摘除器械1套(椎板咬骨钳4把(90度、130度，口宽2mm、4mm 各 1把)、髓核钳 4把(直型、弯型 2mm、4mm 各1把)、椎板拉钩2把、咬骨钳2把(直、弯各1把)、骨刀2把(宽、窄各 1把)、神经拉钩2把、神经剥离子2把、自动单拉钩2把、椎管打入器2把(5x12x90度、5x12x110度))；  5.手显微外科器械1套； | | | | | | |
| 数 量: | |  | 预算金额: | | 7.15万元 | |
| 确认人: | |  | 确认日期: | |  | |